ГОРОДСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ

1.34.

Вывески, реклама и витрины

1.34.1. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие

архитектурные элементы зданий (например: оконные проёмы, орнамент и прочие). Рекламу

рекомендуется размещать только на глухих фасадах зданий в количестве не более 4-х.

1.34.2. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами,

выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой

не более 60 см. Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных

архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.

1.34.3. Расклейку афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается на

специально установленных стендах.

1.34.5. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций следует осуществлять в

порядке, установленном решением представительного органа муниципального образования.

19 Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к

дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам,

размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений, к оградам и заборам на

территории Шумихинского муниципального округа Курганской области

 19.1. Правила по размещению отдельных конструктивных элементов фасадов, к

дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на

фасадах с учетом архитектурных стилей зданий строений, сооружений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Архитектураиндустриализации(1924 — 1956годы) | Архитектураразвитогосоциализма(1957 — 1990 годы) | Современнаяархитектура(с 1991года) |
| Вывеска на крыше | Запрещено |  |  |
| Настенная вывеска безподложки |  |  |  |
| Настенная вывеска сподложкой |  |  |  |
| Световой короб | Запрещено | Запрещено | Запрещено |
| Вывески на остеклении | Запрещено |  |  |
| Консольная вывеска нарасстоянии от стены |  |  |  |
| Консольная вывескавплотную к стене |  |  |  |
| Навигационные вывески | Запрещено |  |  |
| Размещение входныхгрупп | Запрещено |  |  |
| Балконное остекление | Запрещено |  |  |

19.2. Типология вывесок

Вывеска на крыше — размещение отдельных букв и знаков на крышах зданий с

использованием конструктивных решений. Настенная вывеска без подложки — размещение отдельных букв и знаков

непосредственно на фасаде.

Настенная вывеска с подложкой — размещение отдельных букв и знаков на конструкции,

закрепленной на поверхности фасада, параллельно его плоскости.

Настенная вывеска в виде светового короба (lightbox) — размещение отдельных букв,

знаков и декоративных элементов на источнике света с плоской поверхностью, закрепленной на

плоскости фасада.

Вывески на остеклении — размещение на остеклении витрин отдельных плоских или

объемных букв, знаков и декоративных элементов либо методом нанесения трафаретной

печати, либо методом аппликации.

Консольная вывеска, закрепленная на расстоянии от стены — размещение букв, знаков и

декоративных элементов на конструкции, закрепленной перпендикулярно плоскости фасада,

подвесным креплением на расстоянии от стены.

Консольная вывеска, закрепленная вплотную к стене — размещение букв, знаков и

декоративных элементов на конструкции, закрепленной перпендикулярно плоскости фасада,

невидимым креплением вплотную к стене.

Навигационные вывески — группа вывесок, расположенных относительно друг друга по

вертикальной или горизонтальной оси в едином формате.

Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создающий

прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

19.3. Размещение вывесок на крыше

Вывески на крыше выполняются в виде отдельных букв и знаков (как плоских, так и

объемных) с внутренней подсветкой. Предельно допустимый размер букв вывесок на крыше

зависит от этажности:

Этажность дома

Предельная «высота» букв

1-3-0,8 м

4-6-1,2 м

19.4. Размещение настенных вывесок

19.4.1. Максимально допустимый размер букв настенных вывесок не более 0,4 метра.

19.4.2. Максимально допустимый размер знаков настенных вывесок не более 0,75

метра.

19.4.3. Настенные вывески без подложки размещаются на плоских участках фасада,

свободных от архитектурных элементов, на единой горизонтальной оси на уровне линии

перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.

19.4.4. Настенные вывески выравниваются по центральной оси витрин, оконных и

дверных проемов (рис. 1).

19.4.5. Несколько настенных вывесок без подложки размещаются в один высотный ряд и

на единой горизонтальной линии.

19.4.6. Настенные вывески и группы настенных вывесок, занимающие пространство над

несколькими витринами, оконными и дверными проемами, располагаются с учетом границ и

осей указанных элементов.

19.4.7. Несколько настенных вывесок с подложкой должны иметь единую высоту, стиль и

цвет подложки.

19.4.8. Подложка должна размещаться в пределах занимаемых помещений.

19.4.9. Недопустимо сочетать подряд вывески без подложки и с подложкой.

19.5. Размещение вывесок на остеклении

19.5.1. Вывеска на витрине не должна перекрывать более 1/3 остекления витрины (рис. 2).

19.5.2. Запрещено размещение на остеклении электронных носителей (бегущих строк).

19.5.3. Запрещена замена остекления витрин световыми коробами.

19.6. Размещение консольных вывесок

19.6.1. Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной оси с настенными

вывесками, на границах и внешних углах здания, строения, сооружения.

19.6.2. Максимально допустимая высота и ширина консольной вывески не более 0,75

метра.

19.6.3. Допускаются следующие типы крепления консольных вывесок (рис. 3):

1) подвесное крепление на расстоянии от стены;

2) невидимое крепление вплотную к стене.

19.7. Размещение навигационных вывесок

19.7.1. Группы навигационных вывесок должны формироваться в едином формате,

имеющем четкие границы, структуру и стилистику наполнения, в соответствии с

архитектурным обликом здания.

19.7.2. Навигационные вывески располагаются на уровне глаз в границах горизонтальных

осей, задаваемых дверными проемами, на уровне не менее чем 0,5 метра от основания фасада.

19.7.3. При размещении навигационных вывесок запрещается:

1) размещение вывески, в конструкции которой используется баннерная ткань;

2) размещение вывески и её элементов на ограждающих конструкциях (заборах,

шлагбаумах, иных конструкциях);

3) размещение вывески с полным или частичным перекрытием оконных и дверных

проемов, витрин, наименования улиц и нумерации домов (информационных указателей);

4) размещение вывески с нанесением на поверхность стены букв, знаков и декоративных

элементов способом покраски или аппликации;

5) размещение вывески с внешней подсветкой софитами;

6) размещение настенных вывесок в виде светового короба;

7) размещение вывески, несоответствующей единой системе осей фасада;

8) размещение вывески с использованием электронных носителей (бегущих строк).

См. также П.19 Правил благоустройства Администрации ШМОКО